Mh-35               [ Portable Sound System Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- 초소형 무선 마이크 송신기

- 탁월한 사운드 캡슐

- 초경량 무게

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925MHz~ 937.5MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability	: ±10Khz

- 주파수 편차	: ±48 KHz

- 컨트롤	: Power On/Off, CH, AF Level

- Spurious Emissions	: <-60dBC

- 주파수 응답	: 50~16,000 Hz

- 배터리	: UM3, AA1.5V*1

- 무게	: 50g

- 제품 사이즈 (m/m)	: 35.6(W)*125mm(H)*32.5mm(D)