AS-C4	[ Multi Channel Power Amp ]

1. 제 품 규 격

- 채널	: 4

- 출력 8옴	: 250W

- 출력 4옴	: 450W

- 주파수 응답	: 20Hz - 20kHz

- THD+N	: <0.1%

- 댐핑팩터	: >500

- 다이나믹 레인지	: 125dB

- 출력회로	: Class D - ICEpower Technology

- 전원입력	: 170-264 VAC , 45/65 hz

- 제품사이즈(H x W x D)	: 88 x 437 x 466 mm

- 무게	: 9.2kg