VHD5.0                                      [ 3-Way Loud Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 대형 공연, 경기장, 라지 포맷 클럽용 스피커 시스템

- 45Hz~20kHz(-3dB Point) 익스트림 하이 아웃풋 풀레인지 스피커

- 1.4" x3 NVPD(Nitrate Vapour Particle Deposition) 질화 티타늄 컴프레션 고역 드라이버

- 3개의 HF 드라이버는 서밍 웨이브 가이드와 함께 구성되는 혼 매니폴드로 통합

- 8" x6 Horn Loaded 미드 레인지 드라이버

- 6개의 MF 드라이버는 전용의 혼구조로 통합되어 매우 큰 점 음원 제공

- 10" x8 Front Loaded 로우 미드 드라이버

- HF, MF 점 광원에 8개의 10"LF가 둘러싸인 구조

- 직관적이고 빠른 셋업을 위한 통합 플라이웨어

- 내마모성 폴리머 코팅 처리된 고밀도 발틱 버치우드 합판

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 45Hz ~ 20kHz (-3dB Point) with VHD8.10

- 드라이버 구성	: HF : 3 x 1.4" / MF : 6 x 8" / LF: 8 x 10"

- 앰프 권장 요구사항	: VHD5000 전용 앰프 권장

- 최대 출력 감도	: 150dB Peak (with VHD8.10)

- 크로스오버 포인트	: 70Hz, 400Hz, 2.0kHz (with VHD8.10)

- 커버리지	: 80˚H x 30˚V

- 커넥터	: AP-6

- 인클로저 재질	: Baltic Birch

- 리깅 포인트	: flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 1,125 x 1,110 x 500mm

- 무게	: 151kg

-  악세서리	: Cart for VHD5.0, Padded Cover for VHD5.0, VHD5.0 Downfill	Bracket, VHD5.0 Power Unit, VHD5.0 Rack Case