VHD8.10                                        [ Woofer Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 높은 에너지가 필요한 200Hz-500Hz를 타켓으로 확장 배열 설계된 Low Mid 모듈

- 시스템의 전반적인 헤드룸을 제공하고 밸런스를 유지하는데 필수 요소

- 8개의 프론트 로딩 방식 10" 네오디뮴 드라이버

- VHD5.0 하나에 3개의 VHD8.10 모듈 사용(10"x32)

- 하드 우드 범퍼가 있는 VHD5.0 시리즈용 알루미늄 카트

- 내마모성 폴리머 코팅 처리된 고밀도 발틱 버치우드 합판

2. 제 품 규 격

- Max SPL Long-term	: 147dB (with VHD5.0)

- 주파수 응답	: 45Hz ~ 20kHz (-3dB Point) with VHD5.0

- 드라이버 구성	: 8 x 10"

- 앰프 권장 요구사항	: VHD5000S 전용 앰프 권장

- 최대 출력 감도	: 150dB Peak (with VHD5.0)

- 크로스오버 포인트	: 70Hz, 400Hz, 2.0kHz (with VHD5.0)

- 커넥터	: AP-4

- 인클로저 재질	: Baltic Birch

- 리깅 포인트	: flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 640 x 1110 x 500mm

- 무게	: 92kg

- 악세서리	:	Cart for VHD8.10, Padded Cover for VHD8.10