VHD5000                                [ 3-Way Power Amplifier ]

1. 제 품 특 징

- VHD5.0 전용 액티브 컨트롤 파워 앰프

- 20MHz Sampling Rate의 SLA 기반 프로세싱

- 시스템의 타임-얼라이먼트, 페이즈 보정, 이퀄라이제이션, 크로스오버, 프로텍터 관리

- VHD5.0을 위한 온보드 SLA 멀티플 딜레이, 시스템 딜레이, 서브우퍼 시그널 아웃풋

딜레이 기능

- Main 입력, Fill 출력, Subwoofer 출력에 위상 반전, 사운드 레벨 기능

- K-Net 다중 네트워크 시스템 통합 원격 제어 가능

- 긴 케이블을 통해 전송되어 온 시그널을 위해 입력부에 마련된 임피던스 선택 버튼

2. 제 품 규 격

- 채널	: 1CH

- 정격 출력 (HF-1)	: 300W

- 정격 출력 (HF-2)	: 600W

- 정격 출력 (MF)	: 1500W

- 주파수 응답 (HF-1)	: 2kHz ~ 30kHz

- 주파수 응답 (HF-2)	: 2kHz ~ 30kHz

- 주파수 응답 (MF)	: 450Hz ~ 2kHz

- 입력 임피던스	: 10kΩ to 120Ω "Line driver ready"

- 입력 감도	: 1.5V RMS

- 출력 방식	: CLASS AB

- 출력 터미널	: AP-6

- 작동 암페어	: 20A 205V | 16A 230V

- 전원 입력	: 205 to 250V@50/60Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 177.8 x 481.4 x 495mm

- 무게	: 36kg