VHD2.18J                          [ Dual 18“ Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 특 징

- Dual 18" 프론트 로딩, 베이스 리플렉스 방식의 하이 아웃풋 서브우퍼

- 높은 커렌트 레벨을 견디도록 설계된 4.5" 다이어프램과 콘 드라이버

- 동급 이상의 사운드 파워 제공

- 신속한 스택, 플라잉에 최적의 플라이웨어

- 외부 충격과 부식에 강한 폴리머 코팅 자작나무 디자인

- 간편한 운반을 위한 6개의 측면 핸들

- 충격 흡수가 높은 인슐레이터는 상호 결합되어 다른 VHD 케비넷과 쉽게 고정

- 전천후 방수 기능과 스페셜 컬러 주문 가능

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 32Hz ~ 200Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 2 x 18"

- 앰프 권장 요구사항	: 1600W (VHD3200앰프 권장)

- 임피던스	: 4Ω

- 최대 출력 감도	: 140dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 70Hz to 150Hz

- 커넥터	: AP-4

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 570 x 1080 x 800mm

- 무게	: 93kg

- 악세서리	: Cart for VHD2.18J, COVER 2x VHD2.18J,

Flybar for VHD2.18J, Wheel kit (125mm)