ESD12                         [ Ultimate Compact Passive Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 2-way 풀레인지 라우드 스피커

- 스테이지 모니터, 언더 발코니 어플리케이션이 가능한 비대칭 사다리꼴 디자인

- 혁신적으로 디자인된 패시브 딜레이 라인 서킷

- 컴플렉스 지오메트리 페이즈 플러그와 결합된 3" 질화 티타늄 컴프레션 드라이버

- 액티브 임피던스 컨트롤(AIC) 테크놀러지가 적용된 12" 우퍼

- 연속출력 127dB / 피크출력 130dB의 다이나믹 레인지

- 회전 가능한 80H° x 40V° 혼

- 대형 회의실, 극장, 소,중 규모의 콘서트. 고정설치, 워쉽등 적헙

- Top-hat 폴마운팅 구조

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 55 Hz ~ 22kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1.4" / LF : 1 x 12"

- 앰프 권장 요구사항	: 500W

- 임피던스	: 4Ω

- 감도	: 98dB

- 최대 출력 감도	: 130dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 1.2kHz

- 커버리지	: 80˚H x 40˚V

- 커넥터	: Speakon,Terminal Block

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 8 x M10 suspension points, Hole Cup,

Horizontal and Vertical Brackets

- 제품 사이즈 (HWD)	: 619 x 368 x 368mm

- 무게	: 23kg

- 악세서리	: COVER ESD12, ESD12 Horizontal Bracket, ESD12 Vertical Bracket,

Speaker pole-universal, Top Hat Adapter