EX6                           [ Full Range 2 way Active Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 네오디뮴 마그네트를 채용한 2-way 풀레인지 컴팩트형 액티브 스피커

- 컴플렉스 지오메트리 페이즈 플러그와 결합된 1.75" 질화 티타늄 컴프레션 드라이버(NVPD)

- 액티브 임피던스 컨트롤(AIC) 테크놀러지가 적용된 6" 우퍼

- 연속출력 117dB / 피크출력 120dB

- 100H°x 100V°의 넓은 분산 특성

- 다수의 서스펜션 포인트와 폴마운트(Optional) 어댑터의 인스톨 방식

- 넓은 다이나믹 레인지와 매우 낮은 노이즈 플로어(전기잡음)

- 총 200W의 전력과 완벽한 온보드 스피커 관리 시스템 내장

- 오디오 비주얼 프리젠테이션, 소형 플로어 모니터링, 스튜디오, 휴대용 PA

- 내마모성 폴리머 코팅 처리된 고밀도 발틱 버치우드 합판

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 68Hz ~ 20kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / LF : 1 x 6"

- 정격 연속출력	: HF : 20W / LF : 180W

- 최대 출력 감도	: 120dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 2kHz

- 커버리지	: 100˚H x 100˚V

- 커넥터	: XLR, PowerCon

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 6 x M10 suspension points,

Horizontal and Vertical Brackets, Hole Cup

- 전원 입력	: 100 to 120V @ 60Hz | 230 to 250V @ 50Hz |

- 제품 사이즈 (HWD)	: 395 x 220 x 274mm

- 무게	: 12kg

- 악세서리	: Cover for EX6, Horizontal bracket for EX6,

Vertical bracket for EX6,

Speaker pole - universal, Pole mount adaptor