EX26                        [ Full Range 2 way Active Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 네오디뮴 마그네트를 채용한 2-way 풀레인지 액티브 스피커

- 컴플렉스 지오메트리 페이즈 플러그와 결합된 1.75" 질화 티타늄 컴프레션 드라이버(NVPD)

- 액티브 임피던스 컨트롤(AIC) 테크놀러지가 적용된 듀얼 6"우퍼

- 연속출력 124dB / 피크출력 127dB

- 100H°x 100V°의 넓은 분산 특성

- 총 370W의 전력과 완벽한 온보드 스피커 관리 시스템 내장

- 서브 및 소규모의 메인스피커로 적합

- 다수의 서스펜션 포인트와 35mm 폴마운트의 인스톨 방식

- 워쉽, 컨퍼런스, 무대및 발코니 전면 infill, 천창, 발코니 혹은 에이프런, 딜레이 스피커로 적합

- 내마모성 폴리머 코팅 처리된 고밀도 발틱 버치우드 합판

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 80Hz ~ 20kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / LF : 2 x 6"

- 정격 연속출력	: HF : 20W / LF : 350W

- 최대 출력 감도	: 127dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 2.5kHz

- 커버리지	: 100˚H x 100˚V

- 커넥터	: XLR, PowerCon

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 8 x M10 suspension points,

Horizontal and Vertical Brackets, Hole Cup

- 전원 입력	: 100 to 120V @ 60Hz | 230 to 250V @ 50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 570 x 220 x 274mm

- 무게	: 16kg

- 악세서리	: Cover for EX26, Horizontal bracket for EX26,

Vertical bracket for EX26, Speaker pole – universal,

Bracket Top Hat Adapter