ESM12                               [ Passive Monitor Speaker ]   1. 제 품 특 징

- 로우 프로파일 2way 고품질 전문가용 무대 모니터

- 연속출력 127dB / 피크출력 130dB의 다이나믹 레인지

- 실링 모니터링 혹은 스테이지 모니터로 특별히 제작된 웻지 타입 디자인

- 컴플렉스 지오메트리 페이즈 플러그와 결합된 3" 질화 티타늄 컴프레션 드라이버(NVPD)

- 액티브 임피던스 컨트롤(AIC) 테크놀러지가 적용된 12" 우퍼

- 회전 가능한 40°H x 80°V 혼

- 라이브 연주의 돌발적 상황을 견디도록 견고하게 설계된 스틸 그릴과 액체 보호 어쿠스틱 패브릭

- Top-hat 몰 마운트를 사용하면 ESD12M을 라우드 스피커로 사용 가능

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 55 Hz ~ 22kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1.4" / LF : 1 x 12"

- 앰프 권장 요구사항	: 500W

- 임피던스	: 4Ω

- 감도	: 98dB (1m/1w)

- 최대 출력 감도	: 130dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 1.2kHz

- 커버리지	: 40˚H x 80˚V Rotatable

- 커넥터	: 2 x Speakon

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 8 x M10 suspension points, Horizontal and Vertical Brackets

- 제품 사이즈 (HWD)	: 368 x 606 x 368mm

- 무게	: 23kg

- 악세서리	: Cover for ESD12M-Left, Cover for ESD12M-Right