KT2.0                                  [ 2-way Touring Speaker ]

1. 제 품 특 징

- Mid/Hi 스피커로 특별히 제작 된 K-RIG Loudspeaker System

- 연속출력 132dB / 피크출력 135dB

- 80H°x 40V°의 커버리지

- 혼 장착된 12" 미드 베이스 드라이버와 2.5" 보이스코일 구조

- 컴플렉스 지오메트리 페이즈 플러그 일체형 혼과 결합된 2.5" 티타늄 컴프레션 드라이버

- 잠금 장치가 있으며 충격으로 부터 보호되는 저마찰 인슐레이터

- 내마모성 폴리머 코팅 처리된 고밀도 발틱 버치우드 합판

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 180 Hz ~ 18kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1.4" / MBF : 1 x 12"

- 최대 출력 감도	: 135dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 180Hz, 1.4kHz

- 커버리지	: 80˚H x 40˚V

- 커넥터	: 2 x Speakon (NL8)

- 인클로저 재질	: Poplar

- 리깅 포인트	: Hole Cup

- 제품 사이즈 (HWD)	: 852 x 550 x 375mm

- 무게	: 40kg

- 악세서리	: hort joining bracket for K-RIG, K-RIG Security pole