SDD3	[ Super Digital Delay Line ]

1. 제 품 규 격

- 20MHz PDM Super Digital Deley Line driver

- 2ch 신호 무결성 환경에서 최대 400ms의 딜레이 제공

- 각각 조정가능한 HPF를 가지며 전면 패널 메뉴를 통해 쉽게 프로그래밍 가능

- 서브우퍼 카디오이드 설정을 위한 10ms 채널

- 각 입력의 레벨 미터, 각 출력의 위상 반전 스위치

- 최대 30개의 사용자 메모리, 전원 Off 자동 저장

- 디지털 파트 LOCK 기능

- 온도 자동 리컬큐레이션 기능

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 2Hz to 40kH(-1dB Response)

- 샘플링 레이트	: 20MHz, PDM

- THD	: <0.005%

- 입력 채널	: 2 Full range + 1 Subwoofer, XLR

- 입력 임피던스	: 20kΩ Balanced IN

- 출력 채널	: 2 Full range + 2 Subwoofer, XLR

- 출력 임피던스	: 50Ω Balanced Out

- 레벨 컨트롤	: -10 / +10dB

- 딜레이 레인지	: 0.012ms ÷ 393.216ms, step 0.003ms

- 전원 입력	: 90 to130V @60Hz | 180 to 260V @50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 44 x 482.6 x 203 mm

- 무게	: 3.6 kg