COMPEX	[ Dynamic Harmonics Control ]

1. 제 품 규 격

- 높은 헤드룸을 위한 아날로그 다이나믹 프로세서

- 옵티컬 오디오 컴프레서

- 하이 퀄리티 하모닉스 익스펜더

- 컴프레서 압축 레벨 미터

- 하모닉스, 출력 레벨 미터

- 원격 바이패스 기능

- 라인 드라이버 내장 XLR 밸런스 입력 및 출력

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 20Hz to 100kH(-3dB Response)

- 다이나믹 레인지	: >130dB

- S/N 비율	: 110dB

- THD	: <0.001%

- 입력 채널	: 2 input, XLR

- 입력 임피던스	: 20kΩ Balanced IN

- 출력 채널	: 2 Output, XLR

- 출력 임피던스	: 50Ω Balanced Out

- 레벨 컨트롤	: -10 / +10dB

- 컴프레서	: Threshold: ∞ to -20dB, Ratio: 1:3

- 하모닉스 레인지	: 0 to 10

- 전원 입력	: 90 to 130V @60Hz | 180 to 260V @50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 44 x 482.6 x 198 mm

- 무게	: 2.7 kg