JK2                                  [ Stereo DI BOX - Line Driver ]

1. 제 품 특 징

- 라인 드라이버(스테레오 DI박스)

- 팬텀 파워 서플라이

- 2계통 언밸런스 1/4", RCA 입력

- 입력 감도 선택: 0, -12dB, -24dB

- 랩탑, 컴퓨터 및 IPAD를 위한 RCA입력과 가변패드, 위상 시프트기능

- 높은 레벨의 입력을 깨끗하고 왜곡없이 재생 적절하게 감소하기위한 게인 스위치 셀렉터

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 10Hz ~ 40kHz (-1dB Point)

- I/O 채널	: Input : 2x 1/4" Jack + 2x RCA,

Output : 2x XLR, 2x 1/4" Jack THRU

- I/O 임피던스	: Input : 2x 1MΩ, 10KΩ, Output : 50Ω

- 다이나믹 레인지	: >130dB

- THD	: <0.005%

- 게인	: 0 / -12 / -24dB

- 위상	: 0° / 180°

- 접지모드	: GND / Lift / RC

- 팬텀파워	: 48 to 56V / 8mA

- 제품 사이즈 (HWD)	: 40 x 80 x 131mm

- 무게	: 630g