JKA                               [ Acoustic DI BOX - Line Driver ]

1. 제 품 특 징

- 어쿠스틱 악기 전용 DI박스

- 어쿠스틱 악기의 피드백을 제거하기 위한 노치 필터 기능

- 입력 감도 선택: 0, +10dB

- 2계통 출력: 낮은 임피던스 XLR, 600Ω 잭 1/4 "

NOTCH 필터 조정

a) 어쿠스틱 악기가 피드백 할 때까지 레벨을 증가시킵니다.

b) PHASE 스위치를 사용하여 낮은주파수대역에서 피드백을 억제합니다.

c) 어쿠스틱 악기가 다시 피드백 될 때까지 한번 더 레벨을  증가시키고, Notch 스위치

선택기를 -6dB 위치로 설정하고 PHASE 스위치를 사용 피드백을 억제합니다.

d)피드백이 계속해서 동일한 주파수는 NOTCH 스위치 선택기를 -12dB 위치에 놓습니다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 10Hz ~ 40kHz (-1dB Point)

- I/O 채널	: Input : 1/4" Jack, Output :  XLR (line) + 1/4" Jack (monitor)

- I/O 임피던스	: Input : 1MΩ, Output : 50Ω line, 600Ω monitor

- 다이나믹 레인지	: >130dB

- THD	: <0.03%

- 게인	: 0 / +10dB

- 위상	: 0° / 180°

- 팬텀파워	: 48 to 56V / 8mA

- 제품 사이즈 (HWD)	: 40 x 80 x 131mm

- 무게	: 600g