JKP                                [ Passive DI BOX - Line Driver ]

1. 제 품 특 징

- 출력 임피던스가 낮은 범용 패시브 라인드라이버 (DI 박스)

- 키보드, 기타, 인스트루먼트 앰프의 다이렉트 출력등의 악기 연결 전용

- 콘덴서 마이크를 위한 Pass-through 팬텀전원 공급장치

- 2 입력 - 평형 / 불평형 + XLR평형

- 라인 아웃 - 1:2/1:4 Ratio

- 모니터 아웃 - 1:1/1:2 Ratio

- 1:2 Ratio - 4배, 1:4 Ratio - 16배 낙즌 출력 임피던스

- 임피던스 셀렉터로 마이크의 음질 향상과 오디오신호 장거리 전송 가능(최대300m)

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 20Hz ~ 30kHz (-1dB Point)

- I/O 채널	: Input : 1/4" Jack, XLR//1/4" Jack,

Output : XLR (line) + XLR (monitor)

- 출력 임피던스	: 100Ω line, 600Ω monitor

- THD	: <0.0005%

- 게인	: 1:2 / 1:4

- 접지모드	: GND / Lift / RC

- 팬텀파워	: Phantom through

- 제품 사이즈 (HWD)	: 40 x 80 x 131mm

- 무게	: 590g