Venu 6                                [ 6.5" Full Range Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 6.5" 우퍼와 1" 중고역 드라이버 구성

- 가로 또는 세로로 셋업 가능한 글라이드 타입 벽 브래킷

- 높은 내구성의 15mm 자작 나무 합판 인클로저

- 착탈이 간편한 스프링 방식과 부식방지의 탁월한 전면그릴

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 72 Hz ~ 22 kHz ±3dB

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / LF : 1 x 6.5"

- 파워 핸들링	: 200 w RMS

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 95 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 118 dB Continuous / 121 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 2.4 KHz Passive

- 커버리지	: 90°H x 60°V Rotatable

- 커넥터	: 1 x 피닉스 커넥터(링크 아웃 포함)

- 보호 회로	: HF Electronic Device

- 인클로저 재질	: 15mm 라미네이트 자작나무 합판

- 도장및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 리깅 포인트	: 4 x M8 insert, Type 80 Plate

- 전용 브라켓	: Easy Hang

- 제품 사이즈(HWD)	: 372 x 239 x 200 mm

- 무게	: 8.5 kg

- 용도	: 공연장, 라이브, 관공서, 컨벤션 센터, 강당, 종교 시설,

뮤지컬/연극 극장, AV 프리젠테이션, 인스톨용