RC-PS                          [ RC External Wall control Panel ]

1. 제 품 특 징

- DSP를 원격 리모트용도로 사용할 수 있는 제어 판넬

- 1개의 마이크 단자를 통한 DSP Function 제어 판넬

- POE를 통한 전원공급과 TCP/IP 표준 네트워크 통신 기반의 제어 시스템

2. 제 품 규 격

- 패널 타입	: Call type Control Panel

- 프로그램 가능한 LED	: 1 monochrome

- 프로그램 가능한 키	: 1

- Communication interface Number	: 2

- 마이크 인터페이스	: 1

- 컨트롤 프로토콜	: TCP/IP

- 인터페이스 타입	: RJ45

- 색상	: Silver white, Black

- 재료	: White Metal Blast Cleaning

- 사이즈	: 70x114mm

- 구멍 크기	: 55x93mm

- 전원 공급 모드	: POE또는 DC 9V 500mA Power Supply