RC-MIX4                        [ RC External Wall Control Panel ]

1. 제 품 특 징

- DSP를 원격 리모트용도로 사용할 수 있는 제어 판넬

- 1개의 마이크 단자와 12개의 Key Switch, 4개의 Knob를 통한 DSP Function 제어 판넬

- POE를 통한 전원공급과 TCP/IP 표준 네트워크 통신 기반의 제어 시스템

2. 제 품 규 격

- 패널 타입	: Mixer type Control Panel

- 프로그램 가능한 LED	: 12 Bicolor LED + 4 group strip-type LED

- 프로그램 가능한 디코더	: 4

- 프로그램 가능한 키	: 12

- Communication interface Number	: 2

- 마이크 인터페이스	: 1

- 컨트롤 프로토콜	: TCP/IP

- 인터페이스 타입	: RJ45

- 색상	: Silver white, Black

- 재료	: White Metal Blast Cleaning

- 사이즈	: 202x114mm

- 구멍 크기	: 186x97mm

- 전원 공급 모드	: POE또는 DC 9V 500mA Power Supply