MCN-102E	[ HD Encoder ]

1. 제 품 특 징

- Gigabit Ethernet Base기반의 HD Encoder

- 2G DDR3, SD카드 지원 및 리눅스 운영체제 적용

- 2개의 HDMI 입력(오디오 내장형)

- 64비트의 고속 플로팅 포인트 DSP

- RTSP(실시간 스트리밍)방식의 비디오 인코딩

- EDID를 통한 디스플레이정보 자동 식별

2. 제 품 규 격

- 네트워크 포트	: RJ45, 1000Mbps supporting POE

- 오디오 입력	: MIC x 1

- 비디오 입력	: HDMI x 2 (with audio embedding)

- 해상도	: 1920 x 1200@60

- 전원 공급	: DC12V 3A

- 비디오 인코딩	: H.264

- 제어 포트	: RS232 x 1, Debug x 1, IR out x 1

- KVM 포트	: USB x 2

- 사이즈 (WxHxD)	: 240 x 44 x 157 mm