QL-4                        [ 4" Double Line Array Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 고성능 4" 중저역 드라이버

- 중소규모 라이브와 스피치에 최적화된 소형 라인 어레이 스피커

- 정교한 멀티 앵글 하드웨어를 사용하여 최적의 사운드 얼라이먼트제공

- 설치와 해체가 용이한 3점식 하드웨어

- 친환경 샌드 텍스처 수성 페인트 마감

- 권장 서브 우퍼: QLW-121(1~2ea) / QL-4 (4ea)

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 95 Hz ~ 18 kHz (-10dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / LF : 2 x 4"

- 파워 핸들링	: 100 w RMS

- 임피던스	: 16Ω

- 감도	: 92 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 112 dB Continuous / 115 dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 3.5 kHz Passive

- 커버리지	: 100°H x 20°V

- 커넥터	: 2 x 4 Pole Speakon™

- 보호 회로	: HF Internal Electronic Control

- 인클로저 재질	: 12mm Plywood

- 도장 및 마감	: Polyurethane

- 색상	: Black

- 리깅 포인트	: 4° Top & Bottom, Integrated Flyware

- 제품 사이즈 (HWD)	: 140(165) x 394 x 345(360)mm ( )는 마운팅 하드웨어 포함 수치

- 무게	: 5 kg

- 용도	: 스타디움, 공연장, 라이브, 관공서, 강당, 종교시설, 학교,

뮤지컬/연극 극장, 인스톨, 튜어용 등