QL-8                             [ 8" Double Line Array Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 더블레이어 압착 방식의 고강성 듀얼 8" 중저역 드라이버

- 중규모 이상의 파워풀한 사운드 어플리케이션에 대응

- 여러 차례의 선별과정을 거친 특주 드라이버

- 설치와 해체가 용이한 3점식 하드웨어

- 친환경 샌드 텍스처 수성 페인트 마감

- 권장 서브 우퍼: QLW-181(1~2ea) / QL-8 (4ea)

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 50 Hz ~ 20 kHz (-10dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 2 x 1" / LF : 2 x 8"

- 파워 핸들링	: 500 w RMS

- 임피던스	: 16Ω

- 감도	: 99 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 128 dB Continuous / 131dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 2.4 kHz Passive

- 커버리지	: 110°H x 20°V

- 커넥터	: 2 x 4 Pole SpeakonTM

- 보호 회로	: HF Internal Electronic Control

- 인클로저 재질	: 15mm Plywood

- 도장 및 마감	: Polyurethane

- 색상	: Black

- 리깅 포인트	: 4° Top & Bottom, Integrated Flyware

- 제품 사이즈 (HWD)	: 257(292) x 600 x 430(450)mm ( )는 마운팅 하드웨어 포함 수치

- 무게	: 22.5kg

- 용도	: 스타디움, 공연장, 라이브, 관공서, 강당, 종교시설, 학교,

뮤지컬/연극 극장, 인스톨, 튜어용 등