MG-15                               [ 15" Installed Loud Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 더블레이어 압착방식의 고강성 15"중저역 드라이버

- 1.5" 컴프레션 중고역 드라이버

- 효율을 극대화한 스퀘어타입 보이스코일

- 정교한 사운드 리스폰스와 커버리지

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 40 Hz ~ 20 kHz (-10dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1.5" / LF : 1 x 15"

- 파워 핸들링	: 650 w RMS

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 102 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 128 dB Continuous / 131 dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 2 kHz Passive

- 커버리지	: 90°H x 40°V

- 커넥터	: 2 x 4 Pole Speakon™

- 보호 회로	: HF Protection Control

- 인클로저 재질	: 18mm Plywood

- 도장 및 마감	: Polyurethane

- 색상	: Black

- 리깅 포인트	: 8 x M8 insert, 4 x Multipoint insert, Stand Pole

- 제품 사이즈 (HWD)	: 720 x 456 x 463 mm

- 무게	: 31.5 kg

- 용도	: 스타디움, 공연장, 라이브, 관공서, 강당, 종교시설, 학교,

뮤지컬/연극 극장, 인스톨, 튜어용 등