SG-08                               [ 8" Full Range Loud Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 강의실 스피치용, 보조 플라잉, 사이드, 발코니로 적합

- 고효율의 엄선된 보이스코일

- 정교한 사운드 리스폰스와 커버리지

- 11개의 M8 리깅포인트 적용

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 65 Hz ~ 18 kHz (-10dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 0.75" / LF : 1 x 8"

- 파워 핸들링	: 200 w RMS

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 97 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 114 dB Continuous / 117 dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 2.7 kHz Passive

- 커버리지	: 60°H x 40°V

- 커넥터	: 2 x 4 Pole Speakon™

- 보호 회로	: HF Protection Control

- 인클로저 재질	: 15mm Plywood

- 도장 및 마감	: Polyurethane

- 색상	: Black & White

- 리깅 포인트	: 11 x M8 insert, Stand Pole, Wall Mount or U Bracket 옵션

- 제품 사이즈 (HWD)	: 445 x 260 x 248

- 무게	: 11.8 kg

- 용도	: 소규모 공연장, 라이브, 관공서, 강당, 종교시설, 학교,

뮤지컬/연극 극장, 회의실, 인스톨용