Bias D1	[ 2 channel power amplifier ]

1. 제 품 특 징

- 1U 사이즈로 2채널 DSP 800W (4Ω) 구현 가능

- 프리미엄 급의 DSP 내장형 앰프

2. 제 품 규 격

- 채널	: 2 ch

- DSP	: TI C6000 DSP platform / 24bit @ 48 kHz / 32 bit floating point

- 전원 입력	: 100-240 V 50-60 Hz PFC

- 주파수 응답	: 20~20kHz (±0.5dB)

- 임피던스	: 20 kΩ Balanced

- 스테레오 출력 (8Ω)	: 2 x 800

- 스테레오 출력 (4Ω)	: 2 x 800

- 스테레오 출력 (2Ω)	: 2 x 1000

- 브리지 출력 (8Ω)	: 1 x 1600

- 브리지 출력 (4Ω)	: 1 x 2000

- 댐핑 팩터(@20-200Hz)	: > 500 @ 8 Ω, 20-200 Hz

- 신호대 잡음비	: > 109 dB (20 Hz - 20 kHz)

- 크로스 토크	: typical -70 dB @ 1 kHz

- THD+N	: <0.1% (typical <0.05%) from 1 W to full power

- DIM	: <0.05% from 1W to full power

- Slew Rate	: 50 V/μs

- 최대 출력 전압	: 115 V / 45A

- AD 컨버터	: Dual 24 bit Tandem® @ 48 kHz with

125 dB-A Dynamic Range -0.005% THD+N

- DA 컨버터	: Dual 24 bit Tandem® @ 48 kHz with

117 dB-A Dynamic Range -0.003% THD+N

- DSP 크로스오버	: Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel:

6 dB/oct to 48 dB/oct (IIR), linear phase (FIR)

- 입력 터미널	: 2 x Phoenix MC 1,5/12-ST-3,811 Analog / 2 x 1 x RJ45 Dante™

- 출력 터미널	: Phoenix PC 5/8-STF1-7,62

- 제품 사이즈(HWD)	: 44.5 x 483 x 358 mm

- 무게	: 7 kg

- 용도	: 대규모 투어, 경기장, 스타디움, 사운드 축제, 대형 공연장, 인스톨 및 투어용