QLW-121                                [ 12" Single Sub Woofer ]

1. 제 품 특 징

- QL-4와 함께 플라잉또는 스택하여 사용

- 효율적인 스퀘어타입 보이스코일

- 마그네트와 보이스 코일의 효율적인 열분산 기술

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 40 Hz ~ 250 Hz (-6dB Point)

- 드라이버 구성	: 1 x 12"

- 파워 핸들링	: 400 w RMS

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 101 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 125 dB Continuous / 128 dB Peak

- 커버리지	: Omni

- 커넥터	: 2 x 4 Pole Speakon™

- 보호 회로	: NA

- 인클로저 재질	: 15mm Plywood

- 도장 및 마감	: Polyurethane

- 색상	: Black

- 리깅 포인트	: Integrated Flyware & Top Hat

- 제품 사이즈 (HWD)	: 450 x 394 x 600mm

- 무게	: 22 kg

- 용도	: 저음 대역을 충실히 재생하기 위해 다양한 스피커와 함께 구성