RU-850LTB	[ UHF PLL Body-Pack Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- 4Mini XLR 커넥터

- 설정 가능한 그룹/채널, 감도, RF전력 및 자동 전원 차단 포함

- 시간 조절 가능한 자동 꺼짐 모드

- AA 충전배터리 슬롯-인 충전기능

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: Low / High

- Stability	: <±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- Spurious Emissions	: <-50dBc

- Function	: Mute, Auto Power Off, Sensitivity Adjust, Low Battery

- 디스플레이	: LCD+LED

- 입력 커넥터	: 4P Mini XR

- 컨트롤	: Power, Mute, Group, Channel, Frequency, gain Adjust, Auto	Power Off, Key Lock

- 배터리	: UM3, AA *2