USP-900	[ Passive Antenna Splitter ]

1. 제 품 규 격

- 470~937.5MHz의 주파수 범위

- 1:2 BNC 입출력

- 정재파비	: 1 : 2

- 임피던스	: 50Ω

- Isolation	: 20dB

- 삽입 손실	: 2dB

- 제품사이즈(mm)	: 72.2(W) *23.6(H)*54.9(D)

- 무게	: 62.6g