SIEM-111T         [ UHF PLL Single Channel Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- 10개의 프리셋 채널 그룹을 4개 제공

- 모니터 엔지니어는 빠르고 쉽게 시스템을 셋팅

- Stereo / Mono 모드 전환가능

- 이어폰은 Dyna-Drive ear bud 로 주변 소음을 감쇄

- 편안한 착용을 위한 실리콘 슬리브 3쌍 포함

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10 mW

- 주파수 편차	: ±40KHz

- 오디오 입력 임피던스	: 20kΩ

- 표준 입력 레벨	: -10 dBV ; 0 dBV (ATT-10 dBV)

- 최대 입력 레벨	: 10 dBV ; 20 dBV (ATT-10 dBV)

- LCD 디스플레이	: AF Level, Stereo/Mono, Attenuation Level,

Group, Channel, Frequency

- 오디오 입력 커넥터	: 2 x Balanced XLR /Ø6.3mm phone Combo Socket

- 오디오 출력 커넥터	: 1 x 1/8” Stereo Phone Jack

1 x 1/4” Stereo Phone Jack

- Loop Out 커넥터	: 2 x Balanced Loop Out Socket

- 스위칭 전원 공급기	: 100-240V Switching power supply

- 무게	: 1,469g

- 랙마운트	: RM-901