PMM-4                  [ Personal Monitoring Mixer ]

1. 제 품 특 징

- 개인 모니터링 믹서

- 회의실, 예배실, 방송, 교육 시스템에 이상적

- XLR, 55 플러그 입력 가능

- 두 개의 Aux 입력과 네 개의 개별 출력

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 22~22,000 Hz

- 디스토션	: <0.025%

- 노이즈	: <-61dB

- CMRR	: >70dB

- 전원 공급	: 12~18VDC, 600mA

- 제품 사이즈(m/m)	: 205(D)*212(W)*43.5(H)

- 무게	: 1.41kgs

- 입력 커넥터	: XLR / 1/4” balance phone jack combo

- 입력 임피던스	: 5.9KΩ

- AUX 입력 커넥터	: 1/4” phone jack (left / right channel)

- AUX 입력 임피던스	: 18.2 KΩ(MONO:9.1 KΩ)

- Main Mix 출력 커넥터	: 1/4” phone jack (left / right channel)

- Main Mix 출력 임피던스	: balanced:1KΩ, unbalanced:500Ω

- 출력 레벨 (최대)	: 6.5±0.3dB (INPUT CH1~4)

- 개별 출력 커넥터	: XLR

- 개별 출력 노이즈	: <-110dB