Mh-16TG	[ UHF PLL Handheld Transmitter ]

1. 제 품 특 성

- 선택 가능한 16개 프리셋 채널

- AA 사이즈의 NiMH 충전 배터리 사용

- TG-10STX, TG-10SRX와 호환

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 채널 수	: 16

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability	: ±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- LCD 디스플레이	: Channel

- 컨트롤	: Power On/Off, Channel Up/Down, Mute

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 주파수 응답	: 40~16,500 Hz

- 배터리	: UM3, AA 1.5V*2