TG-98STX	[ UHF PLL Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- TG-98RA 수신기와 호환되는 거치형 송신기

- 안테나 부스터, 콤바이너와 함께 송수신 거리 확장

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력 파워	: Hi / Low

- 주파수 편차	: ±40KHz

- 오디오 입력 임피던스	: 20KΩ

- 최소 입력 레벨	: -20 dBV

- 최대 입력 레벨	: 0 dBV

- LED 디스플레이	: AF Level, Channel

- 오디오 입력 커넥터	: 2 x Balanced XLR / Ø6.3mm Combo input /

Ø6.3mm monitor input

- 출력 모니터 커넥터	: 1 x Ø3.5mm phone Socket

- Loop Out 커넥터	: 2 x Ø6.3mm Balanced Loop Out Socket

- 동작 전압	: 12-18 VDC, 450 mA

- 제품 사이즈(m/m)	: 212mm (W)* 44mm (H)* 239mm (D)

- 채널 수	: 4Group / 10ch

- 랙 마운트	: RM-901