KA-10T	[ Wireless Camera Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- 프로페셔널과 소비자 비디오 카메라를 위한 시스템

- 한 번의 충전으로 약 14시간동안 사용 가능

- 16개의 선택 가능한 주파수로 멀티 시스템 가능

- 작동거리: 약 60 M

2. 제 품 규 격

- 내장 마이크로폰	: 무지향성 콘덴서 마이크

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability	: ±10kHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- LED 디스플레이	: Channel

- 컨트롤	: Power On/Off, Channel selection, Volume control

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 오디오 주파수 응답	: 40~18,000 Hz

- 마이크 입력 단자	: 1/8” Mono Phone Jack

- 배터리 수명	: 약 14시간

- 배터리	: Lithium cell (3.7V, 1300mAh)

- 제품 사이즈(m/m)	: 54mm(W)* 17mm(D)* 99mm(H)