JS-1T	[ Multi-Pattern Large Diaphragm Studio Mic ]

1. 제 품 특 징

- 보컬, 어쿠스틱 악기, 드럼, 타악기의 라이브 또는 녹음 적합

- 1인치 24K 도금 다이어프램은 132dB의 음압 레벨 유지

- 황동 재질의 캡슐 그릴로 매우 강한 내구성

- 투명한 음색, 뛰어난 품질의 스튜디오 레코딩 가능

2. 제 품 규 격

- 타입	: Large Diaphragm Condenser Microphone

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- 감도	: -38dB * (12.6mV) 0dB=1V/Pa

- 지향 패턴	: Cardioid, Omnidirectional, figure-8

- Attenuation Switch	: -10dB

- 저역 Roll-Off	: 80Hz

- 임피던스	: 200Ω

- Max. SPL For 1% T.H.D.	: 132dB

- 신호 대 잡음 비	: 78dB

- 전원공급	: 36-52 VDC Phatom Power, power required

- 소비전류	: 1mA

- 출력	: 3Pin XLR (M) (Power Module)

- 제품 사이즈(m/m)	: Ø56mm (W) * 184mm (H)

- 무게	: 480g