JS-1USB        [ Large Diaphragm Conderser Mic ]

1. 제 품 특 징

- JS-1T 의 USB 버전

- 스튜디오 PC 레코딩 마이크로 적합

- 1인치 24K 도금 다이어프램은 132dB의 음압 레벨 유지

2. 제 품 규 격

- 타입	: Large Diaphragm Condenser Microphone

- USB 커넥터	: B type, Digital audio interface

- 인디케이터	: USB……………..Green

- 감도	: -38dB * (12.6mV) 0dB=1V / Pa

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid

- 소비전류	: 0.5W

- Max. SPL For 1% T.H.D.	: 132dB

- 무게	: 480 grams (16.9oz)

- 제품 사이즈(m/m)	: Ø56mm (W) * 184mm (H)

- DAC	: 32, 44.1, 48Khz

- ADC	: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48Khz

- Bit Depth	: 16-Bit

- USB Type	: USB 1.1 / USB2.0 / USB3.0