NX-8.8          [ Vocal Condenser Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 라이브 공연에서 최상의 사운드를 위해 설계

- 생생한 사운드의 부드럽고 평탄한 주파수 응답

- 정교한 픽업패턴은 최고의 수음력 제공

- 특별한 기능의 필터는 숨소리, 핸들링 노이즈 제거

2. 제 품 규 격

- 타입	: Electret Condenser

- 주파수 응답	: 60~18,000 Hz

- 지향 패턴	: Supercardioid,rotationally symmetrical about

microphone axis, uniform with frequency

- 감도	: -70dB*(0.32mV)*0dB=1V/μbar

- 출력 임피던스	: 400Ω

- 위상 조정	: Positive pressure on diaphragm produces positive voltage

on pin 2 with respect to pin 3

- 커넥터	: Three-pin professional audio connector (male XLR type)

- 케이스	: Metallic enamel-painted die cast metal body with hardened,

matte-finished steel grille

- 무게	: 275g

- 터치 노이즈	: Super low

- 전원 공급	: 9-52V Phantom Power

- 용도	: 보컬용