CX-505               [ Condenser Drum & Percussion Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 부드럽고 균일한 주파수응답

- 작고 독특한 디자인으로 연주에 방해되지 않음

- 저소음 전자회로로 전기 노이즈 차단

- Shock Mount 클램프는 물리적 소음을 차단

- 최상의 부착 위치를 위한 Shock Mount

2. 제 품 규 격

- 타입	: Electret Condenser

- 주파수 응답	: 50~18,000 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid

- 감도	: -64dB*(0.63mV) at 1,000 Hz

- 출력 임피던스	: 220Ω ± 30%

- 커넥터	: 3P. XLR (M) type

- 케이스	: Metallic enamel-painted die cast metal body with hardened,

matte-finished steel grille

- 케이블 길이	: Ø2.5mm*350cm

- 무게	: 230g

- 터치 노이즈	: Super low

- 전원 공급	: 9-52V Phantom Power

- 용도	: 드럼 & 타악기 전용