CX-506               [ Condenser Drum & Percussion Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 부드럽고 균일한 주파수 응답

- 작고 독특한 디자인으로 연주자에게 방해되지 않는다.

- 저소음 전자회로로 앰비언트 노이즈 차단

- Shock Mount는 드럼의 Rim에 안전하게 장착

- 평탄한 음색으로 드럼, 타악기에 최적

2. 제 품 규 격

- 타입	: Electret Condenser

- 주파수 응답	: 60~18,000 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid,rotationally symmetrical about microphone axis,

uniform with frequency

- 감도	: -70dB*(0.32mV)*0dB=1V/μbar

- 출력 임피던스	: 400Ω

- 위상 조정	: Positive pressure on diaphragm produces / positive voltage

on pin 2 with respect to pin 3

- 커넥터	: Three-pin professional audio connector (male XLR type)

- 케이스	: Metallic enamel-painted die cast metal body with hardened,

matte-finished steel grille

- 무게	: 230 grams (8.1 oz)

- 터치 노이즈	: Super low

- 전원 공급	: 9-52V phantom power or battery 1.5V AA

- 용도	: 드럼 & 타악기 전용