CM-502/WT               [ Choir Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 섬세한 지향 패턴의 캡슐

- 넓은 다이나믹 레인지와 주파수 응답

- 매다는 설치 방법으로 정교한 마이킹 가능

- MOUNT PLATE는 천장 또는 벽에 고정

- 쉬운 설치와 높은 내구성의 재질

2. 제 품 규 격

- 타입	: Electret Condenser

- 주파수 응답	: 100~18,000 Hz

- 지향 패턴	: Supercardioid

- 감도	: -48dB*(4mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	:  220Ω

- Max. SPL for 1% THD	: 125dB

- 커넥터	: male XLR type

- 케이블 길이	: Ø2.5mm*800cm

- 무게	: 21g (케이블 포함)

- 기본 액세서리	: Windscreen / Flexible hanger / Mounting plate

- 용도	: 성가대용