CM-503N	[ Low Profile boundary microphone ]

1. 제 품 특 징

- 무지향성 픽업 패턴

- CM-503U와 동일

2. 제 품 규 격

- 타입	: Electret Condenser

- 주파수 응답	: 40 ~ 17,000Hz

- 지향 패턴	: omni-directional

- 감도	: -48±3dB* (3.98mV)* 0dB=1V/μbar

- Attenuation 스위치	: -10dB

- 저역 Roll-off	: 80Hz

- 임피던스	: 220Ω

- Max. SPL For 1% T.H.D.	: 140 dB

- 신호대 잡음비	: 68dB

- 소비 전류	: ≤3mA

- 전원 공급	: 9-52 VDC Phantom Power

- 출력 커넥터	: XLR-M type(power module)

- 무게	: 82g

- 용도	: 감청용