WA-88                      [ Portable Sound System ]

1. 제 품 특 징

- 출력 : RMS 75W

- 개선된 신호 대 잡음 비와 디스토션

- 최대 3개의 UHF 다이버시티 수신기 사용 (기본 1개의 수신기 제공)

- 수신기는 각각 16채널을 제공

- 디지털 에코, 보이스 우선 기능

- CD 플레이어, 충전용 배터리 제공

- 교체가 용이한 충전용 배터리

2. 제 품 규 격

- AC Power	: 115V/230V

- DC power	: 24V~30V

- 연축전지	: 12V/5AH*2

- 우퍼	: 8” 8Ω/100W

- 트위터	: piezoelectric

- Echo Time (ms)	: 49.2/98.3/147.5/196.6

- MIC1/MIC2 의 입력감도	: -47dB/600Ω

- AUX IN/GUITAR의 입력감도	: -11dB/10K

- AUX 출력	: -3dB/600Ω

- 고음 컨트롤	: ±10dB at 10KHz

- 저음 컨트롤	: ±10dB at 100Hz

- 파워 출력(RMS)	: 75W at 4Ω loading (THD10%)

- 소비 전력	: 180VA

- T.H.D.	: <0.5% at 1 Watt output

- 신호대 잡음비	: >60dB at 50W output

- 내부 장착 오디오	: CD module

- 컨트롤 스위쳐	: ECHO, Priority, Power

- 로타리 스위치	: MIC1, MIC2,AUX,TIME, DEPTH,

ECHO Vol, TREBLE, BASS, MASTER

- 제품 사이즈 (m/m)	: 310mm(W)*515mm(H)*380mm(D)

- 무게	: 24.6Kg