PS-510M              [ Power Supply with personal Mix ]

1. 제 품 특 징

- PS-500을 기반으로 개발

- 9V 배터리와 팬텀 파워 사용 가능

- 출력 단자 전에 이어폰 단자가 있어 두 개의 마이크 입력소리를 모니터하고 조정가능

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- 전원 공급	: Batt. Power 9V / 12~48V Phanton Power

- 소비 전류	: Phantom: max. 20 mA

Battery: max. 80mA with Headphone(16Ω/32Ω)

- 입력 임피던스	: 5kΩ

- 출력 임피던스	: 470Ω balanced

- 입력 커넥터	: 4P Mini XLR(M) (2channels)

- 출력 커넥터	: 3P XLR (M)

- 헤드폰 커넥터	: 3.5mm

- 제품 사이즈 (m/m)	: 92mm(W) * 23mm(H) * 65mm(D)