EAGLE 44	[ Dante Audio Interface ]

1. 제 품 특 징

- 단테 인터페이스를 통한 네트워크 오디오 송수신 시스템

- RS-232 시리얼포트 및 GPIO지원

- 전용 소프트웨어를 통한 설정 및 제어

- 단테 Primary포트에서 P.O.E 전원공급

- 랙 캐비닛 및 벽부 장착형등 여러 대용으로 설치 가능

2. 제 품 규 격

- I/O	: 4 x 4

- 노이즈 등가 입력	: -90dB

- 입력 임피던스	: 10kΩ(balance), 5kΩ(Unbalance)

- 최대 입력 레벨	: +16dBu @ 0dB gain

- 출력 감도	: 0dBu，-6dBu，-12dBu

- 최대 출력 레벨	: +20dBu@0dBgain

- 출력 임피던스	: 200Ω(balanced), 100Ω(unbalanced）

- 주파수 응답	: 20Hz-20KHz +/-0.5dB

- 다이나믹 레인지	: >106dB

- 팬텀파워	: +48V

- THD+N	: <0.01%

- POE 레벨	: meet 802.3af PoE PD 0 level standard

- 동작 온도	: 0-40°C

- 사이즈 (HxWxD)	: 44mm x 214mm×164mm