C5                                      [ 5.25" Full-range Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 넓은 주파수범위와 커버리지를 제공

- 1"실크돔 트위터와 5.25"우퍼, 5.25"슬레이브를 채용

- 케이블커넥터는 그릴안쪽 전면 배플에 위치하여 깔끔한 케이블링을 제공

- 삼각형 구조의 알루미늄 캐비닛을 채용

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 59 - 25,000Hz

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" silk dome / LF : 1 x 5.25" / 1 x 5.25" Slave

- 파워 핸들링(IEC268)	: 100W RMS/400W Peak

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 88dB

- 최대 출력 감도	: 114dB

- 커버리지	: 120˚H x 120˚V

- 커넥터	: 바인딩 포스트(배플)

- 인클로저 재질	: 알루미늄

- 설치 방식	: 기본 제공 브라켓 & 스크류 고정

- 색상	: 화이트, 블랙, 그레이

- 제품사이즈(HWD)	: 441 x 213 x 154mm

- 무게	: 4.1kg

- 용도	: 미술관, 카페, 라운지 테마파크, 라운지 바, 학교, 관공서,

엔터테이먼트, 회의실, 인스톨용