C8S                                            [ 8" Woofer Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 8"우퍼와 저음성능을 높이기 위한 8"패시브 우퍼를 채용

- 케이블커넥터는 그릴안쪽 전면 배플에 위치하여 깔끔한 케이블링을 제공

- 사각형 구조의 18mm MDF 캐비닛을 채용

- 인스톨 시 벽걸이나 바닥에 놓아 사용

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 30 - 240Hz

- 드라이버 구성	: LF :1 x  8" / 1 x 8" Slave

- 파워 핸들링(IEC268)	: 100W RMS/400W Peak

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 88dB

- 최대 출력 감도	: 114dB

- 커넥터	: 바인딩 포스트(배플)

- 인클로저 재질	: MDF

- 설치 방식	: 기본 제공 브라켓 & 스크류 고정

- 색상	: 화이트, 블랙

- 제품사이즈(HWD)	: 503  x 375 x 190mm

- 무게	: 10.6kg

- 용도	: 미술관, 카페, 라운지 테마파크, 라운지 바, 학교, 관공서,

엔터테이먼트, 회의실, 인스톨용