C15NC                                    [ 15" Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 실내 및 실외 설치 또는 휴대용 애플리케이션을 위한 서브 우퍼

- 정사각형의 18mm Plywood 케이스 채용과 15"우퍼의 강력한 사운드를 제공

- 견고하고 반사적이지 않은 폴리우레탄 코팅

- 베이스 리플렉스 방식

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 32 - 940Hz

- 드라이버 구성	: LF :1 x 15" Carbon fiber / long throw

- 파워 핸들링(IEC268)	: 1000W RMS/4000W Peak

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 97dB

- 최대 출력 감도	: 133dB

- 커넥터	: Dual speakon NL4 with link

- 인클로저 재질	: 18mm Plywood

- 색상	: 블랙, 화이트

- 제품사이즈(HWD)	: 502 x 502 x 502mm

- 무게	: 28kg

- 용도	: 미술관, 카페, 라운지 테마파크 & 바, 학교, 관공서,

엔터테이먼트, 회의실, 인스톨 및 Ground용