Arcline x	[ 15" Double Subwooper system ]

1. 제 품 특 징

- 중형 서브우퍼로는 전례없는 멀티 공명 챔버 테크놀로지 적용 40Hz

(-3 dB Point, F3) 이하

- 인클로저 내부의 음향 경로 디자인으로 250Hz까지 강력한 Upper Bass 재생 인클로저

측면에 HeatTransference Technology 기술을 적용하여 열 분산

- Dual 15" 서브 우퍼로 140dB의 고출력

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 38 Hz ~ 250 Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 2 x 15" neo

- 파워 핸들링	: 1,500 w RMS

- 임피던스	: 4 ohms

- 감도	: 105 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 136 dB Continuous / 140 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: Hi Pass : 38 Hz Active / Lo Pass : Up to 250 Hz

- 커버리지	: 어레이 구성에 따라 다름

- 커넥터	: 2 x 4 Pole SpeakonTM

- 인클로저 재질	: 18mm 라미네이트 자작나무 합판, 카본 파이버, 마그네슘

- 도장 및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 리깅	: Tower winch system, Tilt board

- 제품 사이즈(HWD)	: 446 x 860 x 800 mm

- 무게	: 64.8 kg

- 용도	: 공연장, 라이브, 관공서, 강당, 종교 시설, 뮤지컬/연극 극장,

AV 프리젠테이션, 인스톨, 투어용