Stasys-5 mk2	[ 18" Single Subwooper system ]

1. 제 품 특 징

- 압력 플레이트 복원력이 드라이버에 재반영되어 순간 반응성 극대화

- 압력 플레이트에서 최대의 이득을 위해 비대칭 옵셋 서스펜션이 장착된 특수 드라이버

사용

- 공명 매핑 (Resonance Mapping) 기술 적용

- Cool Wave 기술의 적용으로 열 압축률을 최소화하여 장시간 사용에도 일정한 고출력을

유지

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 38 Hz - 160Hz (-3 dB Points)

- 드라이버 구성	: 1 x 18" neo - 125mm (5") Voice Coil

- 파워 핸들링	: 1,200w RMS

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 105.6 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 135 dB Continuous / 140 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: Hi Pass : 38Hz (24dB/oct) / Lo Pass : Up to 160Hz

- 커버리지	: 어레이 구성에 따라 다름

- 커넥터	: 2 x 4 Pole speakon™

- 인클로저 재질	: 18mm 15 라미네이트 자작나무 합판

- 도장 및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 제품 사이즈(HWD)	: 860 x 586 x 775

- 무게	: 53kg

- 용도	: 공연장, 라이브, 관공서, 강당, 종교시설, 뮤지컬/연극 극장,

AV프리젠테이션, 인스톨, 튜어용