Venu 10                                [ 10" Full Range Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 10" 우퍼와 1" 중고역 드라이버 구성

- 가로 또는 세로로 셋업 가능한 글라이드 타입의 벽 브래킷

- 높은 내구성의 15mm 자작 나무 합판 인클로저

- 착탈이 간편한 스프링 방식과 부식방지의 뛰어난 전면그릴

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 52 Hz ~ 22 kHz ±3dB

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1"

LF : 1 x 10"

- 파워 핸들링	: 350 w RMS

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 97 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 123 dB Continuous

126 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 2.1 KHz Passive

- 커버리지	: 90°H x 60°V Rotatable

- 커넥터	: 1 x 피닉스 커넥터(링크 아웃 포함)

- 보호 회로	: HF Internal Electronic Control

- 인클로저 재질	: 15mm 라미네이트 자작나무 합판

- 도장및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 리깅 포인트	: 4 x M8 insert, Type 80 Plate

- 전용 브라켓	: Easy Hang XL

- 제품 사이즈(HWD)	: 469 x 315 x 250 mm

- 무게	: 14.5 kg