Venu X                            [ 12" Double Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 12" x 2 서브우퍼 시스템

- 향상된 오디오 품질을 제공하는 베이스리플렉스 방식의 우퍼

- 높은 내구성의 15mm 자작 나무 합판 인클로저

- 착탈이 간편한 스프링 방식과 부식방지의 뛰어난 전면그릴

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 34 Hz ~ 160 Hz ±3dB

- 드라이버 구성	: 2 x 12"

- 파워 핸들링	: 1,200 w RMS

- 임피던스	: 4 ohms

- 감도	: 99 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 128 dB Continuous

134 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 80 - 160 Hz Active

- 커버리지	: Omni

- 커넥터	: 1 x 피닉스 커넥터(링크 아웃 포함)

- 인클로저 재질	: 15mm 라미네이트 자작나무 합판

- 도장및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 리깅 포인트	: Stack Point

- 제품 사이즈(HWD)	: 370 x 780 x 490mm

- 무게	: 44.5kg

- 용도	: 공연장, 라이브, 관공서, 컨벤션 센터, 강당, 종교 시설,

뮤지컬/연극 극장, AV 프리젠테이션, 인스톨, 투어용